### 

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α. O προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος.

Β. Ο προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.

Γ. O προσφερόμενος προκατασκευασμένος οικίσκος θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην χερσαία ζώνη λιμένα Πλωμαρίου σε νόμιμη θέση που έχει κατασκευαστεί.

Δ. Ο προκατασκευασμένος οικίσκος θα πρέπει να παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Ένας (1) προκατασκευασμένος ΕΜΒΑΔΟΥ Ε=175,00μ2 με μεταφορά και τοποθέτηση. | | | | |
| **Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** | | | | |
| 1. Οικίσκος | | | | |
| Προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX ΕΜΒΑΔΟΥ περίπου Ε=175 ,00μ2 και συνολικού ύψους 4 μ με κατά ελάχιστη βασική κατασκευή με τις κάτωθι προδιαγραφές: |  | ΝΑΙ |  |  |
| Η οροφή θα είναι κατασκευασμένη από θερμομονωτικό πάνελ PIR περίπου 60mm με επικάλυψη ραφτής λαμαρίνας σε απόχρωση κεραμιδιού βαμμένης εργοστασιακά πάχους περίπου 0,5 mm Γαλβανισμένο χαλύβδινο σκελετό (πλαίσιο οροφής-δαπέδου, γωνιακές κολώνες) |  | ΝΑΙ |  |  |
| Τεγίδωση δαπέδου με χαλύβδινους δοκούς |  | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας, με πάνελ PIR 60mm |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένα χαλύβδινα δοκάρια βάσης γαλβανισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1090-2 |  | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. |  | ΝΑΙ |  |  |
| H επίστρωση του δαπέδου στο χώρο καθημένων θα γίνει με κόντρα πλακέ θαλάσσης και επικάλυψη με πλακίδια Ά ποιότητας 40\*40, αντιολισθητικά και το δάπεδο των χώρων υγιεινής με οπλισμένη ινοτσιμεντοσανίδα και επικλάλυψη με κεραμικά πλακάκια αντιολισθητικά. Στους χώρους υγιεινής θα υπάρχει εσωτερική επένδυση με πλακάκι Α ποιότητας σε ύψος καθ υπόδειξη τεχνικής υπηρεσίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Πρόσθετοι εξοπλισμοί | | | | |
| Πάγκοι εργασίας |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Κουφώματα | | | | |
| Παράθυρα επάλληλα με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες | **8** | ΝΑΙ |  |  |
| Οι εσωτερικές πόρτες αλουμινίου με πλήρωση πανό. | **4** | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικουνουπικές σίτες παραθυρών ανοιγόμενες, πλήρως τοποθετημένες σε κάθε παράθυρο | **8** | ΝΑΙ |  |  |
| Παράθυρα φεγγίτες από αλουμίνιο με δυνατότητα ανάκλισης. | **3** | ΝΑΙ |  |  |
|  | | | | |
| **Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ** | | | | |
| Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια σύμφωνα με τις προδιαγραφές, κεντρικό πίνακα και λοιπό διακοπτικό υλικό. | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτιστικά led (θα φέρουν CE και θα συμμορφώνονται με την οδηγία RoΗs και ENEC, κατ' ελάχιστον το led chipset) κατάλληλης ισχύος έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των σχετικών τεχνικών οδηγιών για αντίστοιχους χώρους |  | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικά φωτιστικά led, κατάλληλης ισχύος, IP65. |  | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρης εγκατάσταση ύδρευσης ψυχρού – θερμού ύδατος, με πολυστρωματικούς σωλήνες μονωμένους. | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρης εγκατάσταση αποχέτευσης. | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρες WC | **4** | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρες WC ΑΜΕΑ. | **2** | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση υδρορροής με συλλεκτήριους αγωγούς από PVC ενισχυμένο με οξείδιο τιτανίου. | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση αλεξικέραυνου τύπου κλωβού Faraday. | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| Πυροσβεστήρες κόνεως και φωτιστικά ασφαλείας (ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της πυροσβεστικής). |  | ΝΑΙ |  |  |
| Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 60lt | **2** | ΝΑΙ |  |  |
| Μονάδα inverter πολυδιαιρούμενου τύπου με 2-795 εσωτερικές μονάδες inverter, τηλεχειριζόμενα, ψύξης – θέρμανσης πλήρως τοποθετημένα δυναμικότητας 9.000 (2 τμχ) & 18.000 BTU/h (3 τμχ) με ψυκτικό υγρό R32, ενεργειακής κλάσης Α++. |  | ΝΑΙ |  |  |
| **Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ** | | | | |
| Παρέχεται πλήρης σειρά μελετών, έτοιμων για υποβολή στην πολεοδομία, αρμοδίως υπογεγραμμένες. Καλύπτονται οι απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και του ΚΕΝΑΚ. |  | ΝΑΙ |  |  |
| **Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ** | | | | |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. |  | ΝΑΙ |  |  |

**Βεβαιώνω ότι:**

* **Η προσφορά μου ισχύει μέχρι …………..υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 της Συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας.**
* **Το κόστος της μεταφοράς, και εγκατάστασης των προσφερόμενων ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου εμένα τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την προσφορά μου και τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.**

Αποδέχομαι όλους τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών ακόμα

κι αν έχω παραλείψει την απάντηση «ΝΑΙ» σε κάποιες απαντήσεις.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ