|  |
| --- |
| **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| Ο προσφέρων λαμβάνει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης , τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικούς Όρους του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα όποιο/α υποβάλει προσφορά. |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| 1 | **ΟΜΑΔΑ 1η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ –ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΛΠ )** |  **ΝΑΙ** |  |
|  | Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου ύψους 10,5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 5,5 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός η δε ανάπτυξή του γίνετε με 5000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής. Η φωταγώγηση του θα γίνει με 400 φωτιζόμενες μπάλες των 20 cm. Το δέντρο θα τοποθετηθεί μπροστά στο Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης.  |  |  |
|  | Τοποθέτηση 2 δέντρα διακοσμητικά φωτιζόμενα ύψους 2,5 μέτρων μπροστά στο Παλαιό Δημαρχείο. |  |  |
|  | Τοποθέτηση ένα γιγαντοαστέρι ύψους 3 μέτρων φωτιζόμενο με λαμπάκια led σε ψυχρό λευκό. Η μοκέτα του αστεριού είναι σε μπλε και ασημί. Το γιγαντοαστέρι θα τοποθετηθεί στην πλατεία Αλυσίδας. |  |  |
|  | Τοποθέτηση ένα φωτιζόμενο ελάφι ύψους 5,5 μέτρων μέσα στον χώρο της πλατείας Σαπφούς.- |  |  |
|  | Τοποθέτηση 4 ξύλινα σπιτάκια 2,5 x 2,5 μέτρων που θα λειτουργούν ως καταστήματα πώλησης Χριστουγεννιάτικων προϊόντων. Έκαστο σπιτάκι είναι από μεταλλικό σκελετό με επένδυση από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένο με τεχνοτροπία σε απομίμηση ξύλου. Διαθέτουν ανακλινώμενο παράθυρο διαστάσεων 220 x 50 cm ανοιγώμενου προς τα επάνω και στηριζόμενου σε 2 μεταλλικές μπάρες. Φωτισμός εσωτερικός με 2 λάμπες φθορίου σε ζεστό λευκό και εξωτερικός διάκοσμος με 30 μέτρα Χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Σε κάθε σπιτάκι τοποθετήτε θέρμανση από ηλεκτρικό σώμα Ιονισμού 2 kwatt.  |  |  |
|  | Φωταγώγηση 15 δέντρων και θάμνων που βρίσκονται μέσα στον χώρο της πλατείας του Δημοτικού θεάτρου. Θα τοποθετηθούν 1000 μέτρα γιρλάντες με φωτάκια Led σε θερμό λευκό.  |  |  |
|  | Ηλεκτροδότηση από το ΔΘΜ του χώρου και όλων των κατασκευών. Θα τοποθετηθεί παροχή 5\*10 mm και πίνακας διανομής. Κάθε γραμμή τροφοδοσίας (ανά κατασκευή) θα έχει ξεχωριστό relay διαφυγής.  |  |  |
|  | Περίφραξη όλου του χώρου. Η περίφραξη του χώρου θα γίνει σε μήκος περίπου 200 μέτρων περιμετρικά του πάρκου του Δημοτικού θεάτρου με πτυσσόμενα κιγκλιδώματα ύψους 120 cm.  |  |  |
|  | Επισκευή του έλκηθρου του Αη Βασίλη (του δήμου) και τοποθέτηση της κατασκευής μπροστά στο τρίγωνο της πλατείας Κυπρίων Πατριωτών.- |  |  |
|  | Επισκευή της Χριστουγεννιάτικης μπάλας διαμέτρου 250 cm (του δήμου).  Τοποθέτηση του διακοσμητικού σε χώρο που θα υποδείξει η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού και ρευματοδότησή του.  |  |  |
|  | Τοποθέτηση stage 50 τ.μ. και 300 καθισμάτων για τις παράλληλες εκδηλώσεις. |  |  |
| 2 | **ΟΜΑΔΑ 2η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ)** |  |  |
|  | Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δένδρου ύψους 5 μέτρων στην προκυμαία **Πλωμαρίου**. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός η δε ανάπτυξή του γίνετε με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής. Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενο από κονσόλα. Ο στολισμός θα γίνει με 250 μπάλες |  |  |
| 3 |   **ΟΜΑΔΑ 3η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ )** |  |  |
|  | Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στον **Παπάδο** Γέρας - ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός η δε ανάπτυξή του γίνετε με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής. Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε θερμό λευκό (2900 kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενο από κονσόλα. Ο στολισμός θα γίνει με 250 μπάλες |  |  |
| **4** | **ΟΜΑΔΑ 4η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ )** |  |  |
|  | Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην **Αγιάσο** - ύψους 5 μέτρων. Το δέντρο είναι πανομοιότυπο φυσικού έλατου με διάμετρο βάσης 2 μέτρων. Ο σκελετός του δέντρου είναι μεταλλικός η δε ανάπτυξή του γίνετε με 2000 τεχνητά κλαδιά τα οποία προσαρμόζονται στο κυρίως στέλεχος της κατασκευής. Η φωταγώγηση του θα γίνει με 3000 φωτάκια LED σε ψυχρό λευκό (4700 kelvin) τα οποία θα λειτουργούν με πρόγραμμα φωτισμού ελεγχόμενο από κονσόλα. Ο στολισμός θα γίνει με 250 μπάλες διαμέτρου 10 - 15 cm |  |  |
| **5** | **ΟΜΑΔΑ 5η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ )** |  |  |
|  |  Τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην **θερμή** - ύψους 6 μέτρων, χρώματος κόκκινου – λευκού και αυτοφωτιζόμενο. |  |  |
| **6** |  **ΟΜΑΔΑ 5η : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ )** |  |  |
|  | Τοποθέτηση υπάρχοντος (μπλε)Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Ιππειος - ύψους 7 μέτρων.  |  |  |

 **Για τον προσφέροντα**

 **Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

 (**Υπογραφή - Σφραγίδα προσφέροντα)**