ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών και συναφούς εξοπλισμού
	Α/Α
	Ομάδα
	Τεχνική απαίτηση
	Απαιτούμενα πιστοποιητικά / τεκμηρίωση
	Κατασκευαστής / Οίκος
	Μοντέλο / Κωδικός
	Προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
	Συμμόρφωση
ΝΑΙ/ΟΧΙ
	Παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο / πιστοποιητικό / σελίδα
	Παρατηρήσεις

	1
	1η
	Φωτιστικό LED 40W, μήκους περίπου 1,2m, φωτεινή ροή 5200lm, CCT 4000K/6500K, IP65, IK08 τουλάχιστον, διάρκεια περίπου 50.000h, ενεργειακή κλάση Α+ τουλάχιστον.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	2
	1η
	Φωτιστικό LED 55W, μήκους περίπου 1,5m, φωτεινή ροή 7150lm, CCT 4000K/6500K, IK08 τουλάχιστον, διάρκεια περίπου 50.000h, ενεργειακή κλάση Α+ τουλάχιστον.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	3
	1η
	Ηλιακός προβολέας με φωτοβολταϊκό πάνελ και ενσωματωμένες μπαταρίες LED 100W, 6500K, φωτεινή ροή ≥2800lm, IP66. Καλώδιο σύνδεσης πάνελ. Πάνελ περίπου 39×24×2cm, προβολέας περίπου 23×19×5cm, βάρος προβολέα ≤2.000kg. Τηλεχειριστήριο για ON/OFF, χρονοδιακόπτη, αυτόματη λειτουργία και αυξομείωση έντασης. Βάσεις τοποθέτησης.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	4
	1η
	Προβολέας LED 200W, CCT 4000K/6500K, φωτεινή ροή 22500lm, IP65, λευκός/μαύρος σύμφωνα με υπηρεσία.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	5
	1η
	Προβολέας LED 100W, CCT 4000K/6500K, φωτεινή ροή 8500lm, IP65, λευκός/μαύρος σύμφωνα με υπηρεσία.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	6
	1η
	Γραμμικό φωτιστικό RGB, SMART WI-FI, 50W, με τηλεχειριστήριο.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	7
	1η
	Προβολέας RGB AMBER, 18×15W, συνολικής ισχύος 270W, χαμηλού θορύβου λειτουργίας, με κύρια ψύξη από το σώμα.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	8
	1η
	Λάμπα LED 16W, E27, 6500K, 1700lm, διάρκεια περίπου 25.000h.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	9
	1η
	Λάμπα αλογόνου 1000W, GX9.5.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	10
	2η
	Ρελέ διαφυγής τύπου AC μονοφασικό 40A, 1P+N, IΔn=30mA, για ράγα ηλεκτρικού πίνακα, με TEST. 230V AC, 2P, 50Hz. Σύμφωνα με IEC 61008 ή ισοδύναμο.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	11
	2η
	Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο NYMHY H05VV-F PVC 3×1,5mm², λευκό, μόνωση/μανδύας PVC, για κατοικίες/μαγειρεία/γραφεία και υγρούς χώρους, 3 πυρήνες, χωρίς θωράκιση, 300/500V.
	Εναρμονισμένο με ΕΛΟΤ 563.5-HD 21.5 ή αντίστοιχο, CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	12
	2η
	Καλώδιο μονόκλωνο ισχύος 0,6/1kV NYY J1VV-U 3×1,5mm², μαύρο, PVC, για σταθερή εξωτερική εγκατάσταση σε ξηρούς/υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος, 3 πυρήνες.
	IEC 60502-1 ή αντίστοιχο, CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	13
	2η
	Καλώδιο μονόκλωνο ισχύος 0,6/1kV NYY J1VV-U 3×2,5mm², μαύρο, PVC, για σταθερή εξωτερική εγκατάσταση σε ξηρούς/υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος, 3 πυρήνες.
	IEC 60502-1 ή αντίστοιχο, CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	14
	2η
	Ρευματοδότης πρίζα Schuko με καπάκι προστασίας εξωτερικής τοποθέτησης, IP55 τουλάχιστον, 2P+Γ, ακροδέκτες με βίδες, 16A-250V, IP55-IK08 τουλάχιστον, προστασία παιδιών.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	15
	2η
	Ρευματοδότης πρίζα Schuko πλήρης, χωνευτή εσωτερικής τοποθέτησης, 16A-250V, IP20 τουλάχιστον, 2P+Γ, ακροδέκτες με βίδες, IEC 60669-1, θερμοπλαστικό υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	16
	2η
	Διακόπτης χωνευτός/επίτοιχης τοποθέτησης, απλός ενός πλήκτρου, IP55 τουλάχιστον, IK08, 10A-250V.
	EN 60669-1, CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	17
	2η
	Πολύπριζο 5 θέσεων SCHUKO, ON/OFF, ασφάλεια υπέρτασης 10A, χρόνος απόκρισης ≤1μs, 230-240V/50Hz, καλώδιο ≥2m.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση 2 έτη και κάλυψη ≥10.000€ για βλάβες συσκευών
	
	
	
	
	
	

	18
	2η
	Φωτιστικό γραφείου LED λευκό 10W, αναδιπλούμενο, βάρος ≤0,4kg, διακόπτης αφής, ευέλικτος βραχίονας, αλλαγή χρώματος 3000-6000K, αυξομείωση έντασης, καλώδιο φόρτισης USB.
	Τεκμηρίωση όλων των χαρακτηριστικών από επίσημα τεχνικά στοιχεία
	
	
	
	
	
	

	19
	2η
	Στεγνωτήρας χεριών 1875W, 170m³/h, φωτοκύτταρο και θερμική προστασία, προστασία από ρίψη σταγονιδίων.
	Τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών
	
	
	
	
	
	

	20
	2η
	Λάμπα LED T8 ST 9W G13, 4000K/6500K, 1000lm, μήκος περίπου 0,6m, LED starter, διάρκεια περίπου 30.000h.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	21
	2η
	Λάμπα LED T8 ST 22W G13, 4000K/6500K, 2300lm, μήκος περίπου 1,5m, LED starter, διάρκεια περίπου 30.000h.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	22
	2η
	Λάμπα LED E27 σφαιρική 13W, 1521lm, 230V, 4000K, θερμό λευκό. Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	23
	2η
	Λάμπα LED E14 Κερί 7W, 806lm, 230V, 4000K. Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	24
	2η
	Λάμπα LED E27 μακριά 12W, 1000lm, 230V, 4000K, θερμό λευκό. Ονομαστική διάρκεια ζωής 15.000h.
	CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	25
	2η
	Φωτιστικό LED Panel τετράγωνο 60×60 για οροφή, ≥48W, 6500K, φωτεινότητα περίπου 5040lm, IP65, IK08 τουλάχιστον, διάρκεια περίπου 50.000h, ενεργειακή κλάση Α+ τουλάχιστον.
	CE, RoHS, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή, εγγύηση ≥2 έτη
	
	
	
	
	
	

	26
	3η
	Κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας πολλαπλών αθλημάτων: ψηφία περίπου 20cm, θέαση ≥90m, χρόνος, σκορ, περίοδοι, φάουλ/σετ, timeout, κατοχή service, ονόματα ομάδων, κόρνα 120dB/1m ρυθμιζόμενη, ενσύρματος/ασύρματος χειρισμός, αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό. 140×73×9cm, 21kg. DIN 18032-3 και EN 9554:1989.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	27
	3η
	Ασύρματος δέκτης πίνακα για διαχείριση ασύρματα, λήψη σήματος από κονσόλα και διανομή εντολής στους συνδεδεμένους πίνακες, δίκτυο 2,4GHz, διαστάσεις 23×13×7cm, βάρος 1,04kg.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	28
	3η
	Κονσόλα διαχείρισης πολλών αθλημάτων, μνήμη έως 75 ομάδων/στοιχείων παικτών, 24,5×17×8,5cm, 1,35kg, οθόνη αφής 7'', wired/wireless, επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσης λειτουργίας 14h, USB, μπαταρία και φορτιστής, καλώδιο 5m. EN-60950.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	29
	3η
	Ηλεκτρονικό χρονόμετρο με σύστημα καταγραφής/απεικόνισης επίθεσης 24''-14'', κονσόλα και δύο πάνελ, ψηφία 20cm, κόκκινη ένδειξη Ø8cm, ανάγνωση έως 90m/150°, DIN 18032-3 και EN 9554:1989, ρεύμα, αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, αντιθαμβωτικό πολυκαρβονικό, κόρνα 120dB/1m, 41×29×8,5cm, 6kg.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	30
	3η
	Χειριστήριο χρόνου αγώνα, σύνδεση με κονσόλα μέσω καλωδίου, δίκτυο 2,4GHz, διαστάσεις 12×8,2×2,5cm, βάρος 0,32kg.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	31
	4η
	Προβολέας LED 200W ειδικός για φωτισμό γηπέδου, φωτεινότητα 30.000lm, IP65, δέσμη 120°, 6400K, 220V.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	32
	4η
	Καλώδιο NYY J1VV-U 3×1,5mm², 0,6/1kV, μαύρο, PVC, για σταθερή εξωτερική εγκατάσταση, 3 πυρήνες.
	IEC 60502-1 ή αντίστοιχο, CE, ISO 9001 και ISO 14001 κατασκευαστή
	
	
	
	
	
	

	33
	4η
	Καλώδιο ισχύος NYY J1VV-R 5×10mm², 0,6/1kV, μαύρο, PVC, για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς/υγρούς χώρους, στον αέρα ή στο έδαφος.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	34
	4η
	Πλαστικός σωλήνας υπόγειων δικτύων κυματοειδής διπλού δομημένου τοιχώματος Φ63, προεγκατεστημένος οδηγός, χρωματική σήμανση με ανεξίτηλες διαμήκεις γραμμές, στεγανότητα IP68 με χρήση κόλλας στεγανοποίησης στη σύνδεση.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση συμμόρφωσης
	
	
	
	
	
	

	35
	5η
	Ανάδοχος με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α΄ ειδικότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 3ης βαθμίδας / Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε λήξη κατά τη συμβατική περίοδο, υποχρέωση προσκόμισης θεωρημένης άδειας εντός έως 10 ημερών.
	Άδεια και αποδεικτικά ισχύος
	
	
	
	
	
	

	36

	6η

	Κωνικός οκταγωνικός γαλβανισμένος σιδηροϊστός οδοφωτισμού ύψους 5900mm, πάχος 5mm, διάμετρος βάσης περίπου Φ155/κορυφής Φ90, θυρίδα με κλειδαριά ασφαλείας, πλάκα 400×400×10mm, οπές 280×280, 4 τρίγωνα ενίσχυσης, βάση αγκύρωσης σκυροδέματος ≥1×1×1m, αγκύρια Μ24×750mm σε διάταξη 280×280, μονός βραχίονας 500mm Φ60 πάχους 3mm, χοάνη Φ102 με απόληξη Φ60. EN-40, S235JR/EN10025, γαλβάνισμα EN ISO 1461, CE.
Αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό σώμα κατάλληλο για φωτισμό εθνικών & επαρχιακών οδών και αστικό φωτισμό πχ. οδών πόλεων, υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών κλπ. 
Αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό LED 25W με διπλό Φ/Β πάνελ. Τελευταίας τεχνολογίας LED. Βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας RAL 9005. IP 66, Class I. 
Τοποθέτηση: σε ιστό ύψους 6m με μονό βραχίονα. Το φωτιστικό σώμα θα διαθέτει ρυθμιζόμενο βραχίονα με γωνιόμετρο για την επιθυμητή ρύθμιση στόχευσης. 
Θα προσαρμόζεται σε κορυφή ιστού ή βραχίονα διατομής Φ60. Προδιαγραφές-Εγκρίσεις: Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Απαραίτητη είναι η Πιστοποίηση CE.
Απόδοση φωτιστικού τουλάχιστο 5100lm, 4000K.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και εγκατάσταση του φωτιστικού με την απαραίτητη μπαταρία του. Το σύστημα λειτουργεί 9 ώρες καθημερινά, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και θα έχει αυτονομία τουλάχιστον 2 ημερών. 
Τάση Εισόδου: 12-24V DC, Απόδοση φωτεινής πηγής LED: 200lm/W, Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI): ≥70, Ώρες ζωής: >40000hrs.
Θα είναι IP66 & IK08
Αποτελείται από διπλό μονοκρυσταλικό φωτοβολταϊκό πάνελ το οποίο βρίσκεται στην επάνω και κάτω πλευρά του φωτιστικού. 

	Προδιαγραφές-
Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και πιστοποιήσεις
 σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
Απαραίτητη είναι η Πιστοποίηση CE
	
	
	
	
	
	

	37
	7η
	Φωτιστική γιρλάντα LED θερμού λευκού, επεκτεινόμενη, με φις, 100 LED/6mm, 4000K, πλήρως στεγανοποιημένα με σιλικόνη και διάφανο κάλυμμα, 230 ή 24V, καλώδιο καουτσούκ H03RNF/1×0,50mm μήκους 10m, πράσινο/λευκό, διάχυση 360°, εξωτερική χρήση, CE, IP68.
	Δήλωση Συμμόρφωσης CE με LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU και σχετικά πρότυπα
	
	
	
	
	
	

	38
	7η
	Συμμετρική κουρτίνα 300 LED σταθερού φωτισμού, λευκού/θερμού λευκού, 2,0×1,5m, 230V, κεντρικό H05RN-F 2×1mm², 20 connectors και 20 κατακόρυφα καλώδια 1,50m ανά 10cm, ≥15 LED ανά κλάδο, κάλυμμα/θερμοσυστελλόμενος σωλήνας, αγωγός 1×0,5mm², εξωτερική χρήση IP68, IK10, Risk Group 0, CE. LVD/EMC/RoHS και αναφερόμενα πρότυπα.
	Πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και πιστοποιήσεις
	
	
	
	
	
	

	39
	7η
	Ασύμμετρη φωτεινή κουρτίνα 244 LED τύπου βροχή, λευκό/θερμό λευκό με flashing λευκό, 3,2×0,9m, 230V, H05RN-F 2×1mm², 4 τμήματα των 0,8m, 244 LED ανά 10cm, κάθε 6ος flashing, μέγιστοι κλάδοι 0,9m, απόσταση 8,89cm, διάταξη LED 5+6+7+8+9+8+7+6+5, επεκτεινόμενη, 1×0,5mm², IP68, IK10, Risk Group 0, CE.
	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU και αναφερόμενα πρότυπα
	
	
	
	
	
	

	40
	7η
	Φις παροχής φωτιστικής γιρλάντας 1,50m με ελαστικό καλώδιο H05RN-F 2×1mm², λευκό, πιστοποιημένο για την ελληνική αγορά ως εξάρτημα της γιρλάντας, IP68, 16A, 250V.
	LVD 2014/35/EU, EN 60598-2-20:2015/AC:2017, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
	
	
	
	
	
	




ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1. Ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει για κάθε είδος τον κατασκευαστή/οίκο και το ακριβές μοντέλο ή κωδικό.
2. Στη στήλη «Προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά» αναγράφονται οι πραγματικές τιμές και τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος.
3. Στη στήλη «Συμμόρφωση» δηλώνεται ΝΑΙ μόνο όταν το προσφερόμενο είδος καλύπτει την αντίστοιχη απαίτηση.
4. Στη στήλη «Παραπομπή» αναφέρεται συγκεκριμένα το τεχνικό φυλλάδιο, πιστοποιητικό, test report ή άλλο αποδεικτικό και η σελίδα/παράγραφος όπου τεκμηριώνεται.
5. Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, δηλώσεις ή εγγύηση, πρέπει να παραπέμπεται το σχετικό δικαιολογητικό.
6. Το φύλλο αποτυπώνει τις τεχνικές απαιτήσεις του παρεχόμενου αρχείου και δεν δηλώνει συμμόρφωση εκ μέρους του προσφέροντος.
