**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ**

#### ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

**ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020**

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος έως Α3 * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 25 Αντιγράφων το Λεπτό * Ταχύτητα A3 ≥ 14 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 30.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 1024 MB * Σκληρός Δίσκος : 40 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 σελίδων * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης * Έγχρωμο * Δυνατότητα εξαρτήματος πακεταρίσματος και συρραφής πολλαπλών αντιτύπων. * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α5 έως Α3 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 25 Αντιγράφων το Λεπτό * Ταχύτητα A3 ≥ 14 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 30.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 256 MB * Σκληρός Δίσκος : 40 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης * Δυνατότητα εξαρτήματος πακεταρίσματος και συρραφής πολλαπλών αντιτύπων. * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Fax * Ταχύτητα εκτύπωσης 16 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 128 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4.** | **Τύπος Μηχανήματος 4 ( Εκτυπωτές)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 20.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 64 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2020

**ΤΜΗΜΑ Β**

**ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικά – Εκτυπωτικά μηχανήματα)** | * Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον 20 σελ/λεπτό * Τύπος Εκτύπωσης: Μονόχρωμη Α4 * Ποιότητα εκτύπωσης: 1200 x 1200 dpi * Επιλογές διπλής εκτύπωσης: ΝΑΙ - Αυτόματα * Μηνιαία απόδοση: τουλάχιστον 50.000 σελίδες. * Βασική συνδεσιμότητα: Θύρα USB συμβατή με USB 2.0 και Fast Ethernet * Βασική μνήμη: τουλάχιστον 256 MB | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικά μηχανήματα ασπρόμαυρα)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α5 έως Α3 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 25 Αντιγράφων το Λεπτό * Ταχύτητα A3 ≥ 14 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 30.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 256 MB * Σκληρός Δίσκος : 40 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Fax * Ταχύτητα εκτύπωσης 16 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 128 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi * Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2020