**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ**

#### ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

**ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2021**

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ Α**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως SRΑ3 * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 45 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 80.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 120 φύλλων * Βάρος Χαρτιού: 52-300 gr/m2 * Μνήμη 2048 MB * Σκληρός Δίσκος : 250 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 125 φύλλων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης * Έγχρωμο * Τελικός Επεξεργαστής 1000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων. * Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως Α3 * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 80 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 150.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 500 φύλλων / by-pass 100 φύλλων * Βάρος Χαρτιού: 52,3-216 gr/m2 * Μνήμη 1,5 GB * Σκληρός Δίσκος : 160 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 150 φύλλων (διπλό SCANNER) * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (500 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 σελίδων * Να διαθέτει Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας χαρτιού (2 Χ 1500 φύλλων) tandem συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 σελίδων * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης * Έγχρωμο * Τελικός Επεξεργαστής 3000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων. * Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Fax * Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων * Μνήμη 512 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4.** | **Τύπος Μηχανήματος 4 ( Εκτυπωτές-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 256 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5.** | **Τύπος Μηχανήματος 5 (Φωτοτυπικό Ψηφιακού Μηχανήματος Σχεδίου-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος A0/A1/A2/A3/A4 * Color Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A0 ≥ 2.4 η A1 ≥ 4,4 Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.μετρο * 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού με μέγιστο μέγεθος χαρτιού 914,4mmΧ15m & ελάχιστο 210mmX210mm. Περιλαμβάνει 1 set roll holder * Δυνατότητα Τροφοδοσία Χαρτιού: Βypass 1 φύλλου * Βάρος Χαρτιού: 51-134 gr/m2 * Μνήμη 1024MB * Σκληρός Δίσκος : 80 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi 256 διαβαθμίσεις του γκρι * Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) με μεταβολή 0,1% (4 σμικρύνσεις & 4 μεγεθύνσεις) * Να διαθέτει τροφοδοσία από 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης μέθοδοι κοπής χαρτιού: Preset, Variable, Synchronized cut * Δυνατότητα Ταχύτητα 1ου Αντιγράφου: μικρότερη από 21’’ Α1 * Δυνατότητα Χρόνος Προθέρμανσης: μικρότερος από 2’ * Δυνατότητα Μέγιστη Διάσταση Αντιγράφων: 914,4mm x 15m * Δυνατότητα Πολλαπλά Αντίγραφα: 1-99 * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **NAI** |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021

**ΤΜΗΜΑ Β**

**ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως Α3 * Scan to pc-network printer-copier * Ταχύτητα A4 ≥ 30Αντιγράφων το Λεπτό * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 50.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 100 φύλλων * Βάρος Χαρτιού: 52-216 gr/m2 * Μνήμη 1024MB * Σκληρός Δίσκος : 40 GB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων * Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων * Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης * Έγχρωμο * Δυνατότητα εξαρτήματος πακεταρίσματος και συρραφής πολλαπλών αντιτύπων. * Δυνατότητα εξαρτήματος Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ * Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Fax * Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων * Μνήμη 512 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 ( Εκτυπωτές-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Μνήμη 256 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021

**ΤΜΗΜΑ Γ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0 * Α4 paper size * Scan to pc-network printer-copier * Fax * Ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελ. Α4 * Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 10.000 σελ. * Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων * Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων) * Μνήμη 128 MB * Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi * Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων * Έξοδος διπλής όψης | **ΝΑΙ** |  |  |

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021