**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ**

#### ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**

**ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2021**

 **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

 **ΤΜΗΜΑ Α**

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως SRΑ3
* Scan to pc-network printer-copier
* Ταχύτητα A4 ≥ 45 Αντιγράφων το Λεπτό
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 80.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 120 φύλλων
* Βάρος Χαρτιού: 52-300 gr/m2
* Μνήμη 2048 MB
* Σκληρός Δίσκος : 250 GB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 125 φύλλων
* Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%)
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων
* Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης
* Έγχρωμο
* Τελικός Επεξεργαστής 1000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων.
* Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ
* Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως Α3
* Scan to pc-network printer-copier
* Ταχύτητα A4 ≥ 80 Αντιγράφων το Λεπτό
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 150.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 500 φύλλων / by-pass 100 φύλλων
* Βάρος Χαρτιού: 52,3-216 gr/m2
* Μνήμη 1,5 GB
* Σκληρός Δίσκος : 160 GB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 150 φύλλων (διπλό SCANNER)
* Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%)
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (500 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000 σελίδων
* Να διαθέτει Κασέτα μεγάλης χωρητικότητας χαρτιού (2 Χ 1500 φύλλων) tandem συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 σελίδων
* Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης
* Έγχρωμο
* Τελικός Επεξεργαστής 3000 φύλλων με συρραφή 50 φύλλων.
* Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ
* Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 |  **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Α4 paper size
* Scan to pc-network printer-copier
* Fax
* Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. Α4
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων
* Μνήμη 512 MB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
* Έξοδος διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4.** | **Τύπος Μηχανήματος 4 ( Εκτυπωτές-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Α4 paper size
* Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. Α4
* Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
* Μνήμη 256 MB
* Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi
* Έξοδος διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5.** | **Τύπος Μηχανήματος 5 (Φωτοτυπικό Ψηφιακού Μηχανήματος Σχεδίου-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος A0/A1/A2/A3/A4
* Color Scan to pc-network printer-copier
* Ταχύτητα A0 ≥ 2.4 η A1 ≥ 4,4 Αντιγράφων το Λεπτό
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.μετρο
* 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού με μέγιστο μέγεθος χαρτιού 914,4mmΧ15m & ελάχιστο 210mmX210mm. Περιλαμβάνει 1 set roll holder
* Δυνατότητα Τροφοδοσία Χαρτιού: Βypass 1 φύλλου
* Βάρος Χαρτιού: 51-134 gr/m2
* Μνήμη 1024MB
* Σκληρός Δίσκος : 80 GB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 600Χ600 dpi 256 διαβαθμίσεις του γκρι
* Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων
* Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%) με μεταβολή 0,1% (4 σμικρύνσεις & 4 μεγεθύνσεις)
* Να διαθέτει τροφοδοσία από 2 ρολά τροφοδοσίας χαρτιού
* Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης μέθοδοι κοπής χαρτιού: Preset, Variable, Synchronized cut
* Δυνατότητα Ταχύτητα 1ου Αντιγράφου: μικρότερη από 21’’ Α1
* Δυνατότητα Χρόνος Προθέρμανσης: μικρότερος από 2’
* Δυνατότητα Μέγιστη Διάσταση Αντιγράφων: 914,4mm x 15m
* Δυνατότητα Πολλαπλά Αντίγραφα: 1-99
* Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 | **NAI** |  |  |

 Ο

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021

 **ΤΜΗΜΑ Β**

**ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 1 (Φωτοτυπικό μηχάνημα έγχρωμο)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Εκτύπωση διαφορετικών τύπων χαρτιών σε μέγεθος από A6 έως Α3
* Scan to pc-network printer-copier
* Ταχύτητα A4 ≥ 30Αντιγράφων το Λεπτό
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 50.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 550 φύλλων / by-pass 100 φύλλων
* Βάρος Χαρτιού: 52-216 gr/m2
* Μνήμη 1024MB
* Σκληρός Δίσκος : 40 GB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
* Να παρέχει δυνατότητα Σμίκρυνσης – Μεγέθυνσης – Zoom (από 25%- 400%)
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού από 4 κασέτες (550 φύλλων) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 2.200 σελίδων
* Να παρέχει δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης αντιγράφων διπλής όψης ασχέτως αν τα πρωτότυπα είναι μονής ή διπλής όψης
* Έγχρωμο
* Δυνατότητα εξαρτήματος πακεταρίσματος και συρραφής πολλαπλών αντιτύπων.
* Δυνατότητα εξαρτήματος Μονάδα για λειτουργιάς Φαξ
* Άμεση παροχή υπηρεσίας online προς επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης και στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2.** | **Τύπος Μηχανήματος 2 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Α4 paper size
* Scan to pc-network printer-copier
* Fax
* Ταχύτητα εκτύπωσης 45 σελ. Α4
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 20.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων & 550 φύλλων) από 2 κασέτες συνολικής τουλάχιστον 800 σελίδων
* Μνήμη 512 MB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
* Έξοδος διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 ( Εκτυπωτές-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Α4 paper size
* Ταχύτητα εκτύπωσης 38 σελ. Α4
* Συνιστώμενος αριθμός εκτυπώσεων ανά μήνα 12.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
* Μνήμη 256 MB
* Ποιότητα αναπαραγωγής εκτύπωσης 1200Χ1200 dpi
* Έξοδος διπλής όψης
 |  **ΝΑΙ** |  |  |

 Ο

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021

 **ΤΜΗΜΑ Γ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ****ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **Τύπος Μηχανήματος 3 (Φωτοτυπικό πολυμηχάνημα-Laser)** | * Να λειτουργεί σε δίκτυο Η/Υ με σύνδεση LAN 10/100 Base-TX Ethernet και USB 2.0
* Α4 paper size
* Scan to pc-network printer-copier
* Fax
* Ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελ. Α4
* Συνιστώμενος αριθμός φωτοαντιγράφων ανά μήνα 10.000 σελ.
* Χωρητικότητα δίσκων τροφοδοσίας 250 φύλλων / by-pass 50 φύλλων
* Να διαθέτει τροφοδοσία χαρτιού (250 φύλλων)
* Μνήμη 128 MB
* Ποιότητα αναπαραγωγής αντιγράφων / εκτύπωσης 1200X1200 dpi
* Αυτόματος Τροφοδότης Αναστροφέας Πρωτοτύπων 50 φύλλων
* Έξοδος διπλής όψης
 | **ΝΑΙ** |  |  |

 Ο

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 ΜΥΤΙΛΗΝΗ/......./......./2021