**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δήμου Λέσβου»**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΤΜΗΜΑ 1**

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΔΑΙΟΥ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/A** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)** | **ΠΟΣΟ (€)** |
| 1 | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 2 | Θερμογαλβανισμένος μύλος νηπίων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 3 | Μεταλλική θερμογαλβανιμένη τραμπάλα με 2 θέσεις ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 4 | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 1 κάθισμα παίδων και 1 κάθισμα νηπίων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 5 | Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 6 | Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο | Μ2 | 84 |  |  |
| 7 | Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m ή ισοδύναμο | Μ3 | 3,6 |  |  |
| 8 | Συνθετικός χλοοτάπητας | Μ2 | 490 |  |  |
| 9 | Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 10 | Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 11 | Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 12 | Πίνακας πληροφόρησης | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 13 | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 14 | Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  | € |
| **ΦΠΑ 17%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | **€** |

Ημερομηνία……………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΤΜΗΜΑ 2**

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 πύργων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 2. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 3. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 5. | Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 6. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα με 2 θέσεις ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 7. | Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. | Μ2 | 129 |  |  |
| 8. | Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m. | Μ3 | 0,7 |  |  |
| 9. | Συνθετικός χλοοτάπητας | Μ2 | 505 |  |  |
| 10. | Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 11. | Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 12. | Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 13. | Πίνακας πληροφόρησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 14. | Φωτιστικό σώμα LED με ιστό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 15. | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 16. | Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  | € |
| **ΦΠΑ 17%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2** | **€** |

Ημερομηνία……………………………………………………………………

Σφραγίδα – υπογραφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΤΜΗΜΑ 3**

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο | TEM | 1 |  |  |
| 2. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 3. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 4. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 5. | Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. | TEM | 2 |  |  |
| 6. | Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. | Μ2 | 94 |  |  |
| 7. | Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1 m. | Μ3 | 1,4 |  |  |
| 8. | Συνθετικός χλοοτάπητας | Μ2 | 160 |  |  |
| 9. | Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. | TEM | 6 |  |  |
| 10. | Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. | TEM | 6 |  |  |
| 11. | Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. | TEM | 2 |  |  |
| 12. | Πίνακας πληροφόρησης. | TEM | 1 |  |  |
| 13. | Φωτιστικό σώμα LED με ιστό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 14. | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης | TEM | 1 |  |  |
| 15. | Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης | TEM | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  | **€** |
| **ΦΠΑ 17%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3** | **€** |

Ημερομηνία……………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΤΜΗΜΑ 4**

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση 2 πύργων ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 2. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 3. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 4. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 5. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα 4 θέσεων ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 6. | Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 7. | Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. | Μ2 | 188 |  |  |
| 8. | Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m. | Μ3 | 14 |  |  |
| 9. | Συνθετικός χλοοτάπητας ή ισοδύναμο. | Μ2 | 750 |  |  |
| 10. | Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 11. | Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. | ΤΕΜ | 8 |  |  |
| 12. | Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 13. | Μεταλλική περίφραξη. | m | 185 |  |  |
| 14. | Πίνακας πληροφόρησης | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 15. | Φωτιστικό σώμα LED με ιστό | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 16. | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 17. | Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  | **€** |
| **ΦΠΑ 17%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4** | **€** |

Ημερομηνία……………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**ΤΜΗΜΑ 5**

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ανοξείδωτη πολυλειτουργική σύνθεση ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 2. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα παίδων ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 3. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη κούνια με 2 καθίσματα νηπίων ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 4. | Μεταλλική θερμογαλβανισμένη τραμπάλα με 4 καθίσματα ή ισοδύναμο. | TEM | 1 |  |  |
| 5. | Ελατήριο μορφής ζωάκι ή ισοδύναμο. | TEM | 2 |  |  |
| 6. | Σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,5 m ή ισοδύναμο. | M2 | 97 |  |  |
| 7. | Σταθεροποιημένο βότσαλο για ύψος πτώσης <1m. | M3 | 1,4 |  |  |
| 8. | Συνθετικός χλοοτάπητας | Μ2 | 380 |  |  |
| 9. | Αντιβανδαλικό παγκάκι, με διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα ή ισοδύναμο. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 10. | Μεταλλικός ανοξείδωτος κάδος μικροαπορριμμάτων. | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 11. | Θύρα εισόδου-εξόδου με κλειδαριά. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 12. | Μεταλλική περίφραξη. | ΤΕΜ | 32 |  |  |
| 13. | Πίνακας πληροφόρησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 14. | Φωτιστικό σώμα LED με ιστό | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 15. | Επιτόπιος έλεγχος της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 16. | Πρόσθετοι έλεγχοι επιφανειών πτώσης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  | **€** |
| **ΦΠΑ 17%** | **€** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5** | **€** |

Ημερομηνία……………………………………………………………………

Σφραγίδα - υπογραφή