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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ 1

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ /  ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

	α/α
	Τίτλος  
	Περιγραφή υλικού
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)


	Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β’/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β’/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012

	ΝΑΙ

	
	

	2.
	Βενζίνηαμόλυβδη premium (RON/MON 95/85)

	
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β’/2006
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β’/2005
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	
Πετρέλαιο θέρμανσης
	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β’/2007

	ΝΑΙ
	
	



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)


ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 2

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ /  ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

	α/α
	Τίτλος  
	Περιγραφή υλικού
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	
Πετρέλαιο θέρμανσης
	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β’/2007

	ΝΑΙ
	
	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)










ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ /  ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

	α/α
	Τίτλος  
	Περιγραφή υλικού
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	
Πετρέλαιο θέρμανσης
	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β’/2003
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β’/2007

	ΝΑΙ
	
	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)


ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 4

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ /  ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες
	ACEA A3/B4 ● API SP/CF
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες
	ACEA A3/B4 ● API SP/CF
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες
	ACEA E9/E7/E6/E4 ● API CJ-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.51 (DTFR 15C110) APPROVAL  
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες
	ACEAE7, Α3/Β4 ● APICI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15Β110) APPROVAL  
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες
	ACEAE7, Α3/Β4 ● APICI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15Β110) APPROVAL  
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα
	API CF/CF-2, GL-4● CATERPILLAR TO-4
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα
	API CF/CF-2, GL-4 ● CATERPILLAR TO-4
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης &σανζμάν
	DEXRON IΙ ● CATERPILLAR TO-2
	ΝΑΙ
	
	

	9
	BιοαποικοδομήσιμολιπαντικοISO 46 υδραυλικό 
	ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENISONHF-0, HF-1, HF-2. Να παράγεται εντός Ε.Ε. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%,Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020) 
	ΝΑΙ
	
	

	10
	BιοαποικοδομήσιμολιπαντικοISO 68υδραυλικό 
	· ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENISONHF-0, HF-1, HF-2. Να παράγεται εντός Ε.Ε. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%,
Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020) 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλούαιθυλενογλυκόλης -15οC
	AFNOR NF R15-601 ● ASTMD 3306
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης
	AFNORNFR15-601 ● ASTM 3306DTFR 29C130Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης DTFR 29C130 
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Γράσο ασβεστίου
	NLGI-2: K2E-10
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Γράσο λιθίου
	NLGI-2:KP2K-25 με θερμοκρασία λειτουργίας-30°C εως +130°C. Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MAN-Approval 283 Li-P2
	ΝΑΙ
	
	

	15
	AdBlue® διάλυμα ουρίας
	ISO 22241 DIN 70070Θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησηςAdBlue® της παραγωγικής μονάδας (vdacertificate for licenseuse of the trademark  AdBlue®).(Θα πρέπει να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου που θα πιστοποιείται σε κάθε εξαμηνιαία παράδοση προς το δήμο)
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Βαλβολίνη SAE 80W-90
	API GL-5
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου
	RUSTPROOF
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής τεχνολογίας
	ΑΚΑΠΝΟ ● API-TC ή TC-W3
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα
	API CI-4/SF, GL-4
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Αντισκωριακό σε δοχείο 5λ
	(ΕΚ) αριθ.1272/2008 (CLP) 
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Υγρά φρένων σε δοχείο 5λ
	DOT 4
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Πεντοζιν 1λ (υγρό ντεμπραγιάζ για mercedes (teco))
	MB 345.0 ,DIN 10964 ●DIN EN ISO 12185●DIN EN ISO 3104
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ
	APISN/CF, ACEAC2/C3 MB : 229.51/229.52/229.31 APPROVALΘα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB-Approval
	
ΝΑΙ
	
	

	24
	Αντιψυκτικό G12 - 35
	ASTM D-3306, BS 6580
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Λιπαντικό κινητήρα 0W-30
	 API SP, ACEA C2/C3
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Λιπαντικό κινητήρα 10-40  IVECO CK-4
	API CK-4, ACEA E7/E4-22, IVECO
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Λιπαντικό κινητήρα 5W-20 MAN 3977
	 MAN M 3977, Scania LDF-5
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Λιπαντικό κινητήρα 5W-30 MAN 3977
	 MAN M 3977, Scania LDF-5
	ΝΑΙ
	
	

	29
	Βαλβολίνη 75-90
	 API GL-4/GL-5/MT-1
	ΝΑΙ
	
	

	30
	Λιπαντικό 10W-30UTTO
	ΑPI GL-4 
	ΝΑΙ
	
	



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)

